医院病患净化饮水设备服务项目技术需求

项目服务要求
提供27台（具体见点位表附件）净水设备产品租赁、安装、维修、滤芯更换等服务。

提供月巡检服务及巡检记录；每半年提供水质合格的第三方检测报告，每次随机抽检设备2台。
根据医院具体点位及现场需求，提供符合实际要求的净水设备。
投标产品在本地具有服务维修点且具备完善售后服务体系（提供营业执照、服务授权书）。

1小时电话响应，紧急故障2小时上门，常规维修及保养3小时上门，当天不能解决，立即更换备用机。

二、直饮水设备制造商要求

所投品牌具有净水行业权威认证；

投标人所投产品制造商获得ISO9001、ISO14001体系认证。

三、直饮水设备硬件要求

直饮水设备应具有有效的涉水产品卫生许可批件和CCC认证证书；

防触电保护为I类，外壳防护等级为IP44-IP54并提供检测报告复印件加盖公章（原件备查）。
整机具有符合GB4806.9-2016《食品安全国家标准接触用金属材料及制品》检测报告复印件加盖公章。
直饮机整机具有总体性能加标安全性检验报告，出水符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》；
直饮水设备使用的水处理材料应有卫生安全检验合格证明或卫生安全许可批件；需要提供原厂家设备授权书或项目授权书；

所投产品具有保险，产品保额不低于500万元（产品及公众责任险）；

需求方不支付任何日后的维护费用，包括各级滤芯的替换费用。

参数要求

8.1具备微电脑控制系统，可实时显示工作状态（如补水状态、水温、杀菌状态等）；

8.2具备滤芯寿命提示功能；

8.3采用五级以上高精度反渗透过滤系统；

8.4具备常温水及热水两种出水温度选择热罐保温材质需采用高效隔热阻燃材质；

8.5接水盘为304不锈钢且具备自动排水功能；

8.6加热方式采用步进式或即热式；

8.7整机框架采用镀锌不锈钢板或其他耐侵蚀材质；

8.8热水取水须具备童锁防烫；

8.9取水方式为触摸取水或按键取水；

8.10缺水时自动停止加热功能，防止干烧，保障人身和财产安全；

8.11满足不低于100人使用标准；
四、水质要求

	序号
	检测项目
	单位
	检验依据

	1
	色度
	度
	GB 5749-2022

	2
	嗅和味
	/
	GB 5749-2022

	3
	浑浊度
	NTU
	GB 5749-2022

	4
	耗氧量
	/
	GB 5749-2022

	5
	三氯甲烷
	mg/L
	GB 5749-2022

	6
	铜绿假单胞菌
	CFU/250ml
	GB 5749-2022

	7
	大肠菌群
	MPN/100ml
	GB 5749-2022

	8
	四氯化碳
	
	GB 5749-2022
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五、其他

1.所有报价需包含人工安装、调试费。
